#													#
# Biomechanical Toy driver			                #
#													#

#                      #
# The name of the game #
#                      #
[general]

GAMENAME    " Biomechanical Toy "
DIRECTORY   BIOMTOY
CPSTYPE     GAELCO
DATE		1995

#                 #
# The memory map  #
#                 #
[programRegions]

0x000000 0x07ffff ROM
0xff8000 0xffffff WORKRAM

	
[dataReadRegions]

0x000000 0x07ffff ROM
0x100000 0x101fff VRAM1
0x102000 0x103fff VRAM2
0x200000 0x2007ff PALETTERAM
0x440000 0x440fff SPRITERAM
0x700000 0x700001 DSW1
0x700002 0x700003 DSW2
0x700004 0x700005 INP1
0x700006 0x700007 INP2
0x700008 0x700009 SERVICE
0xff8000 0xffffff WORKRAM


[dataWriteRegions]

0x100000 0x101fff VRAM1
0x102000 0x103fff VRAM2
0x108000 0x108007 VIDEOREGISTERS
0x10800c 0x10800d WATCHDOG
0x200000 0x2007ff PALETTERAM
0x440000 0x440fff SPRITERAM
0x70000e 0x70000f SOUNDLATCH
0x70000a 0x70003b COINW
0xff8000 0xffffff WORKRAM


#                      #
# Graphics information #
#                      #
[graphics]
ROMSIZE   0x400000

LOADROM16SWAPX h6  0x080000 0x040000
LOADROM16SWAPX j6  0x080000 0x000000
LOADROM16SWAPX h7  0x080000 0x140000
LOADROM16SWAPX j7  0x080000 0x100000
LOADROM16SWAPX h9  0x080000 0x240000
LOADROM16SWAPX j9  0x080000 0x200000
LOADROM16SWAPX h10 0x080000 0x340000
LOADROM16SWAPX j10 0x080000 0x300000



#                     #
# program information #
#                     #
[program]
ROMSIZE 0x100000
LOADROMEVENODD d18 d16 0x080000 0x000000

#                        #
# The game configuration #
#                        #
[configuration]


[6809]
ROMSIZE 0x00001

[ADPCM]
ROMSIZE 0x140000
LOAD8 c1 0x080000 0x000000
LOAD8 c1 0x080000 0x040000
LOAD8 c3 0x080000 0x0c0000

[End]
[verifyRoms]
[End]
